

**Armstrongstraat 1 5081 GJ Hilvarenbeek Tel.: 013-5056033 Fax: 013-5056032**

**E-mail: info@kabu.nl**

**Site: www.kabu.nl**

***Deze checklist dient als aanvulling op uw tekeningen en documenten; zaken welke reeds op deze stukken zijn vermeld hoeven niet op deze lijst ingevuld te worden.***

**Gegevens t.b.v. de administratieve voorwaarden gelieve invullen op:**[***https://docs.google.com/forms/d/1cQhjntkbz6yxZ3t0NH2rhogPfNmpBoM61DuCtLFkTV0/viewform***](https://docs.google.com/forms/d/1cQhjntkbz6yxZ3t0NH2rhogPfNmpBoM61DuCtLFkTV0/viewform)

**Gegevens t.b.v. het werktechnisch deel:**

***H10.Sloopwerk:***

***H12.Grondwerk:***

*gesloten grondbalans: ja / nee*

*grondonderzoekrapport:*

*grondverbetering: wel / niet*

***H14.Riolering:***

*gescheiden- / enkelleidig systeem:*

*rioolleiding: PVC / PE*

*rioolputten: straatkolk*

*draingoot*

*erfafscheidingsput, merk, type:*

*infiltratiesysteem:*

***H15.Terreinverharding:***

*tegels, afmetingen:*

*straatstenen, beton / gebakken, type, afm.:*

*asfaltverharding:*

*overige verharding:*

*trottoirbanden, afm:*

*kantplanken, afm.:*

***H16.Beplanting:***

***H17.Terreininrichting:***

*terreinafscheiding, type hekwerken, merk:*

*poorten, merk, type:*

*slagboom, type:*

*fietsenberging, merk, type:*

*prefab houten berging:*

*terreinaankleding:*

***H20.Heiwerk,damwanden:***

*prefab palen, merk, type:*

*schroefmortelpalen:*

*pulspalen, merk, type:*

*damwanden:*

***H21.Betonwerk (in het werk gestort):***

*bekisting (schoonwerk), staal / hout / kunststof:*

*bekisting (vuilwerk), staal / hout / kunststof:*

*betonkwaliteit:*

*wapeningstaal, kwaliteit:*

*gewapende staalplaatvloer, merk, type:*

*vloerisolatie beganegrond, merk, type:*

*monolitisch afgewerkte vloer:*

*aansluit- / dilatatieprofielen, soort , merk:*

***H22.Metselwerk:***

*gevelsteen vormbak/strengp./handvorm, merk:*

*kleur stenen:*

*funderingsmetselwerk, type en formaat:*

*Xella metselblokken wanddikte:*

*Xella lijmblokken wanddikte:*

*Xella lijmelementen, wanddikte:*

*Betonstenen, type / formaat:*

*Betonblokken, type / formaat:*

*glazen bouwstenen, type / formaat*

*scheidingswanden: gibo / cellenb / poriso / overige nl.*

*spouwisolatie, dikte, soort / merk:*

*voegwerk: pointmaster, verdiept / platvol geborsteld / platvol doorgestreken / overige nl:*

*kleur voegwerk:*

***H23.Prefabbeton:***

*Lateien: schoonwerk / vuilwerk, merk:*

*systeemvloer beganegrond, Rc: kanaalpl / breedpl / ribcass / combinatie*

*systeemvloer verdieping: kanaalpl / breedpl / spanvloer / cellenbeton*

*systeemvloer dakelementen: kanaalpl / breedpl / spanvl / cellenbeton*

*betontrappen, met/zonder boom, soort:*

*stapeltreden, merk:*

*betonwanden buitenwand/ binnenwand:*

*cellenbeton systeemwanden: buiten / binnen*

*waterslagen, afdekbanden afm., type:*

*betondorpels, afm., type*

*kantplanken , afm., type*

***H24.Ruwbouwtimmerwerk:***

*kaphout, afm.: gording / sporen*

*balkhout, afm.:*

*gelamineerde liggers/kolommen, houtsoort:*

*regelwerk, afm.;*

*gevelbeschieting: hout / kunststof / metaal, soort en merk:*

*vloerbeschieting, plaatmateriaal, soort, merk:*

*dakplaten, merk en type, Rc:*

*houtskeletbouw, wandopbouw:*

*isolatie in timmerwerken, type / merk / dikte:*

***H25.Metaalwerken:***

*staalskelet, gegrond / verzinkt, met / zonder duplexcoating;*

*kolommen, vorm, afm., gegrond / verzinkt, met / zonder duplexcoating;*

*liggers, vorm, afm., gegrond / verzinkt, met / zonder duplexcoating;*

*spanten, vorm, afm., gegrond / verzinkt, met / zonder duplexcoating;*

*lateien, vorm, afm., gegrond / verzinkt, met / zonder duplexcoating;*

*stalen dakplaten, vorm, afm., gegrond / verzinkt, met / zonder duplexcoating;*

***H26.Bouwkundige kanaalelementen (rookkanalen):***

*rookkanaal, steen / metaal, merk:*

*schoorsteenafdekkap, type, materiaal:*

***H30.Kozijn.ramen en deuren:***

***Buiten:***

*houten kozijnen, serie, houtsoort:*

*houten deuren, dicht / glasdeur, merk, type:*

*metalen kozijnen, staal / aluminium, merk, type:*

*metalen deuren, dicht / glasdeur, merk, type:*

*bedrijfsdeuren: overhead / schuif / kantel, merk, type:*

*kunststof kozijnen, merk, type:*

*hardglas deuren / ramen, merk, type:*

*ventilatieroosters, merk, type:*

*lichtkoepels/lichtstraat, merk, type:*

*dakvensters, hout / metaal / kunststof, merk:*

*hang- en sluitwerk buiten, merk: inbraakwerend / politiekeurmerk*

*stelpost hang-& sluitwerk buiten:*

***Binnen:***

*houten binnenkozijnen, serie, houtsoort:*

*houten deuren, dicht / glasdeur, merk, type: stomp / opdek:*

*metalen kozijnen, staal / aluminium, merk, type:*

*hardglas deuren, merk, type:*

*beweegbare binnenwanden / vouw-schuif / panelen, merk:*

*hang- en sluitwerk binnen, kwaliteit, merk:*

*stelpost hang-& sluitwerk binnen:*

***H31.Systeembekl.:***

*paneelbekleding - metaal buiten: soort, merk, type:*

*- metaal binnen: soort, merk, type, met / zonder perforatie:*

*- glas, merk, type:*

*steenachtige bekleding buiten, soort, merk, type:*

*kunststof gevelbekleding, soort, merk, type:*

*sandwichpanelen, soort, merk, type:*

***H32.Trappen en balustraden:***

*trap buiten, steek / wentel / spil / bordes, materiaal, afwerking:*

*trap binnen, steek / wentel / spil / bordes, materiaal, afwerking:*

*beweegbare trap, type, merk:*

*balustrade buiten, type, materiaal:*

*balustrade binnen, type, materiaal:*

*terrasscherm, materiaal, soort, merk:*

*balkon/galerijhekken: type, soort, merk:*

*leuningen, materiaal, afwerking:*

***H33.Dakbedekking:***

*bevestiging: los / gekleefd / mech.bevestigd / geballast*

*soort bedekking, merk: APP / SBS / PVC / EPDM*

*valbeveiliging, soort , type:*

*dakisolatie: soort, type, merk, dikte:*

*pannen, keramisch / beton, kleur:*

*leien: natuursteen / vezelcement*

*metaalbedekking, zink / lood / koper:*

*ballastlaag, tegels afm.*

*grind:*

***H34.Beglazing:***

# NEN 3569 wel/niet van toepassing

*isolatieglas, merk, type HR / HR+ / HR++:*

*enkel glas, type, dikte, merk:*

*veiligheidsglas, type, dikte, merk:*

*brandwerend glas: 30 / 60 min.*

*bijzonder glas, soort, dikte, merk:*

*beglazingssysteem: beglazingsprofiel / kit*

***H35.Nat./kunststeen:***

*natuursteen dorpels, buiten / binnen, soort, type:*

*kunststeen dorpels, buiten / binnen, merk, type, kleur:*

*vensterbank natuursteen, soort:*

*vensterbank kunststeen, merk, kleur:*

*waterslagen, natuursteen, soort:*

*waterslagen kunststeen, soort, type, merk:*

***H36.Voegvulling :***

*kitsoort binnen, merk / kleur:*

*kitsoort buiten, merk / kleur:*

*voegband, buiten / binnen, merk, type:*

*dilitatieprofielen, binnen / buiten, merk, type:*

***H38.Gevelschermen :***

*beweegb.scherm buiten merk:*

*vast scherm buiten, merk:*

*zonneluifels, materiaal, merk, type:*

***H40.Stukadoorw.:***

*geïsol. gevelstuc, fabrikaat, type;*

*stucwerk binnen: raapwerk / pleisterwerk / schuurwerk / sierpleisterwerk*

*stucwerk buiten: raapwerk / schuurwerk*

*spuitwerk, type, soort:*

***H41.Tegelwerk:***

*wandtegels, keramisch / natuursteen, afm.:*

*vloertegels, keramisch / natuursteen, afm.:*

*vensterbank, keramisch / kunststeen / natuursteen, afm.:*

*waterslagen: keramisch / natuursteen, afm., type:*

*bevestiging wandtegels: lijmen / cementmortel:*

*bevestiging vloertegels: lijmen / cementmortel:*

***H42.Dekvloeren:***

*cementdek, dikte, klasse:*

*anhydrietvloer, dikte, klasse:*

*zwevende vloer, isolatie, dekvloer, wapening:*

*overige vloerafwerkingen:*

***H43.Metaal- en kunststofwerken:***

*luiken, type, soort:*

*roosters, soort, type:*

*omrandingen, materiaal, afm.:*

*luifelelementen, buiten / binnen, merk:*

*afdekprofielen, merk, type: aluminium / staal*

***H44.Plafond/wand:***

*binnenplafond, panelen / stroken / rooster / lamellen / rasterplafond, merk:*

*buitenplafond, panelen / stroken / rooster / lamellen / rasterplafond, merk:*

*systeemwand, soort, merk:*

*metal-stud, wandopbouw / enkele / dubbele beplating, merk:*

*sanitaire cabine, soort , type , merk:*

***H45.Afbouwtimmerwerk:***

*binnen beschietingen, plaatsoort, merk, dikte:*

*buiten beschietingen, plaatsoort, merk, dikte:*

*aftimmering / architraaf houtsoort afm.:*

*plinten, houtsoort / mdf afm.:*

*isolatie, dikte, soort, merk:*

***H46.Schilderwerk:***

*hout buiten, merk:*

*hout binnen, merk:*

*staalwerk buiten, merk:*

*staalwerk binnen, merk:*

*sauswerk binnen, merk, kleur:*

*glasweefsel met suaswerk:*

*sauswerk buiten, merk, kleur:*

*vloercoating:*

*antigraffiti:*

***H47.Binneninricht:***

*meterkast, merkt, type;*

*keuken, merk, type:*

*kasten, merk, type:*

*blad/gootsteen, merk, type:*

*stellingen, merk, type:*

*postkasten, merk, type:*

*bewegwijzering, naam- / nummer- / symboolpl:*

***H48.Vloerbedekking en stoff:***

*behang, soort, merk:*

*elastische vloerbedekking, soort, merk, type:*

*zachte vloerbedekking, soort / merk / type:*

*sportvloer, soort / merk /type:*

*vloermat, merk, soort, type:*

***H50.Dakgoten/hwa:***

*gootbekleding, koper / zink / pvc / folie:*

*HWA-afvoeren, kunststof/metaal, merk:*

*Pluvia-systeem, merk:*

*dakafvoeren / spuwers, kunststof / metaal, merk:*

***H51.Binnenriolering:***

*leidingmateriaal, PVC/ PP / PE, merk:*

*vloergoten:*

*vloerputten:*

*afscheiders:*

*vloerpompen:*

***H52.Waterinstall:***

*koud waterleiding, materiaal, aantal groepen:*

*warm waterleiding, materiaal, aantal groepen:*

*grijswatersysteem:*

*boiler, merk, type:*

*leidingisolatie, soort, merk:*

*hydrofoorinstallatie, merk , type:*

***H53.Sanitair:***

*closet, wand / staand, duo, merk, type:*

*urinoir, merk, type:*

*wastafel, merk, type:*

*bad / douchebak, merk:*

*kranen, merk, type:*

*accessoires, merk, type:*

*stelpost: ja / nee*

***H54.Brandbestr.install.:***

*brandslang, lengte, merk:*

*blusapparaat, merk, type:*

*blusleidingen, materiaal:*

***H55.Gasinstallatie:***

*gasleiding, materiaal:*

*aansluitpunten:*

***H60.CV installatie:***

*individueel / stadsverw.:*

*cv ketel, merk, type:*

*warmtepompsysteem:*

*cv leidingen, materiaal, merk, type:*

*verwarmingselementen, soort, merk type:*

*vloerverwarming, materiaal, merk:*

*afvoersysteem individueel / collectief, materiaal , merk:*

*therm. regeling soort, merk:*

*dakkap: soort/type/merk:*

***H61.Vent.luchtbehandelingssyst.:***

*collectief kanaal / shuntsysteem, soort , type:*

*buismateriaal, soort, type:*

*ventilator, soort, merk, type:*

*gebalanceerd systeem, merk, type:*

*binnenrooster, soort, merk, diam.:*

*dakkap, gecombineerd met CV ja / nee, merk, type:*

***H70.Electrotechnisch inst:***

*laagspanning- / hoogspanningssysteem:*

*meterkast, merk, type:*

*aantal fasen:*

*schakelaars, soort, merk, type:*

*wandcontactdoos, soort, merk, type:*

*kabelgoot soort, merk , type:*

*armaturen, soort, merk:*

***H.75.Communicatie- en beveiliginginstallatie:***

*telefoonsysteem, soort, merk:*

*oproepsysteem, soort, merk:*

*videofoonsysteem, soort, merk:*

*brandmeldsysteem, soort, merk:*

*beveiligingssysteem, soort, merk:*

*kabelsystemen, soort, merk:*

***H.80 Liftinstall:***

*Elektrische pers. lift, merk, type:*

*Hydraulische pers. lift, merk, type:*

*Goederenlift, merk, type:*

***H.84 Gevelonderh. Installaties:***

*glazenwasinstallatie, merk, type:*

***Extra aanvullingen:***

*Gaarne de lijst zo volledig mogelijk invullen als aanvulling op uw tekeningen en documenten.*

*S. Katier*